附件1

装运出口易腐烂变质食品、冷冻品
集装箱适载检验要求

一、工作内容
（一）核查集装箱箱号，查看集装箱箱体是否完整，箱体是否贴有危险品标记；
（二）查看安全合格铭牌，核查集装箱是否处于检验有效期内；
（三）开闭箱门，检查集装箱的活动部分、胶垫及箱门开关是否良好；
（四）检查集装箱内有无可致拟装运货物受损的凸起物、挂钩、铁钉等； 
（五）用透光试验等方法检查集装箱风雨密情况是否良好；
（六）检查集装箱内清洁卫生情况，箱内各部位是否清洁、无虫害、无鼠害等；
（七）检查集装箱内壁和底板是否干燥；
（八）微开箱门，以嗅觉等方式检验箱内流向箱外的气流，并进入箱内检验有无异味；
（九）冷藏集装箱除以上各项检验外，还应检查集装箱内隔热设备是否完好，进风口、回风口、风道是否通畅，通电检验制冷设备是否正常工作，并检测温度是否能达到拟装运货物要求；
（十）罐式集装箱还要核查前一次所装运货物是否为有毒、有害货物。
二、判定标准
对达到以下要求的集装箱判定为适载检验合格：
 （一）集装箱箱号准确，集装箱箱体完整，无漏洞、裂缝、明显变形、危险货物、有毒货物、有害货物的标记等；
（二）集装箱处于检验有效期内；
（三）集装箱的活动部分、胶垫、箱门开关和风雨密状况良好；
（四）集装箱内无可致拟装运货物受损的条件或异常情况；
（五）集装箱箱内清洁卫生、干燥、无异味、无活体有害生物、无残留有毒有害物品；
（六）冷藏集装箱隔热设备、冷藏效能良好，箱内温度能达到和保持运输契约和贸易合同规定的要求，并能保护拟装运货物的品质；
（七）罐式集装箱前一次未装运有毒、有害货物。
